|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.ten-haaft.de/images/misc/trans.gif |

|  |
| --- |
| ***Oyster ®*** |
| http://www.ten-haaft.de/images/misc/trans.gif |
| X | *Oyster ® is de gebruiksvriendelijke satelliet systeem voor het programma variatie en comfort in een klas. Range en briljante beeldscherpte in combinatie met digitale satelliet-detectie mogelijk te maken ook de Canarische Eilanden of Griekenland optimale ontvangst van uw favoriete programma's.* |
| X | **Comfort in een klasse**die reist naar de uithoeken en een hoge waarde op sets satelliet ontvangst met een maximum aan comfort, met de Oyster ® beste waarde. De 65 of 85er- Oyster ® antenne genieten TV en radio-programma's in heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De Oyster ®heeft een uitzonderlijk goede slecht weer ontvangst reserve, omdat de antenne grootte enige invloed heeft op het aantal en de ontvangstkwaliteit van de programma's. Oyster ® wordt genoemd in het Duits oester. En de naam zegt het al: In gesloten toestand, de kostbare interne leven veilig is als een parel in zijn schelp. De intelligente software versnelt de bereidheid voor de ontvangst van radio en televisie.**De Oyster ® is verkrijgbaar in verschillende versies:**[**XOyster ® Vision**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_vision.html)De ontvanger-onafhankelijke versie met een aparte controle-eenheid en een handig bedieningspaneel voor de vrije keuze van de ontvanger.[**X Oyster ® CI +**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_ci%2B.html)HD-ontvanger met CI + slot voor HD +. Free to Air, de zenders ARD HD, ZDF HD, enz. Met een betaalde HD + kaart en een CI + HD + module kan de privé-zenders als RTL HD, Sat.1 HD, enz. Worden ontvangen.[**X Oyster ® HDTV**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_hdtv.html)HD-ontvanger "Europa" voor alle free to air HD-zenders zoals ARD HD, ZDF HD, Arte HD, Kika HD, HD 3sat, Phoenix HD, etc.[**X Oester Premium**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_premium.html)Speciaal voor klanten die willen een complete uitrusting hebben van een enkele bron. Deze premie systeem kunt u beide apparaten met slechts één afstandsbediening eenvoudig en makkelijk te gebruiken.[**XOyster ® Internet HDTV**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_web.html)Oyster ® Internet biedt een eenvoudige bediening met een volledig automatische verbinding. Het maakt het mogelijk zowel internettoegang met DSL snelheid, evenals een zeer brede dekking, premium tv-ontvangst. |
| X |

|  |
| --- |
| X |

|  |
| --- |
| **Oyster ® Animated Film:** Wanneer u klikt op het systeem draait 360 ° naar links naar links. Door te klikken op 360º rechts het systeem draait naar rechts. Als u klikt op het pictogram om het recht te openen en sluiten van de faciliteit. Als u op de afbeelding klikt, schakelt het systeem geleidelijk naar rechts of links. |

 |
| X |
| X | Hoogte 22 cm gewicht 14 kg Ø 65 cm / 85 cm |
| http://www.ten-haaft.de/images/misc/trans.gif |
|

|  |
| --- |
| Ontvangstbereik 1 |
| Ontvangstbereik 1 Ø 85 cm antenne |
|  |

|  |
| --- |
| Ontvangstbereik 2 |
| Ontvangstbereik 2 tot 65 cm diameter antenne |
|  |

 | **Dekkingsgebied***Het ontvangstbereik vermeld, geven bij benadering de kern bereiken. En buiten haar receptie kan mogelijk zijn, maar misschien niet alle programma's.**Individuele kanalen kunnen een korter bereik hebben.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | **ASTRA 1** |
|   |   | Alle Duitse digitale TV en Radio programma's |
|   |   | **Hotbird** |
|   |
| Stand 07-2014 |

 |
| 1 |
| **XKenmerken** :* 65 cm of 85 cm antenne bereik voor pure
* Digitale Satellitenfindung- en identificatie binnen handbereik
* Volautomatische uitlijning binnen meestal 30-60 secondentorentje
* Onafhankelijke terugtrekken aan voertuig start
* Hoogwaardige afwerking van robuuste materialen
* \* Innovatieve Swivel-head technologie: Hier, alleen het hoofd van de antenne draait, de antenne lichaam is vast
* Aerodynamisch ontwerp voor een lage luchtweerstand
* Waterdicht Kunstruktion om te voorkomen dat het bevriezen in de winter
* Ruimtebesparende montage, veilig opgesloten in de ingeschoven toestand en slechts 22 cm hoog
 |

 |